//model pojazdu i definicje podmodeli:
models: 303E-m.t3d
//ruchome czesci (animations)
//krecace sie kola (o srednicy jak w *.chk)
animwheelprefix: wheel0
//patyki
animpantrd1prefix: ramiedolne1_pant0
animpantrd2prefix: ramiedolne2_pant0
animpantrg1prefix: ramiegorne1_pant0
animpantrg2prefix: ramiegorne2_pant0
animpantslprefix: slizg_pant0
pantfactors: -3.319 3.381 4.429 0
// aktualnie mozna jeszcze animrodprefix, animpendulumprefix, 
endmodels

sounds:
// dzwiek stukotu kol: odleglosc polowicznego zaniku, rozmieszczenie kol i ich dzwieki
wheel_clatter: 70 -5.8 wheel-heavy.wav -2.75 wheel-heavy.wav 2.75 wheel-heavy.wav 5.8 wheel-heavy.wav end
// wycie silnika: dzwiek, odl. pol. zaniku, 
// mnozniki i offsety amplitudy AM AA i czestotliwosci FM FA
engine: motor-eu07.wav 200.0  1.5 0.5  0.06 0.1    //normalized: AM/(PWR+nmax) 
// wycie wentylatora (parametry normalizacji mnoznikow takie jak w pliku *.chk
ventilator: rvent-eu07.wav 160.0  1.5 0.2  0.8 0.6 //normalized: AM/RVentnmax FM/RVentnmax 
// zgrzyt hamulca - plik, odleglosc polowicznego zaniku, 
// sila hamowania klocka od ktorej sie zaczyna, offset amplitudy.
brake: brake-scr.wav 100.0 5000.0 -1.0
// dzwiek przy wykolejeniu:
derail: derail.wav 200
//dzwieki sklejane z trzech: nazwy dzwiekow oraz odleglosc zaniku
//trabka nisko i wysokotonowa
horn1: horn1-start.wav horn1.wav horn1-stop.wav 200
horn2: horn2-start.wav horn2.wav horn2-stop.wav 200
//sprezarka:
compressor: compressor-start.wav,compressor.wav,compressor-stop.wav 100
small-compressor: s-compressor-start.wav,s-compressor.wav,s-compressor-stop.wav 100
converter: converter_eu07-start.wav,converter_eu07.wav,converter_eu07-stop.wav 90
pantographup: pantup.wav
pantographdown: pantdown.wav
endsounds


internaldata:
//to jest sekcja odnoszaca sie do wnetrza pojazdu w ktorym jestesmy (odpowiednik dawnego pliku internal.mmd)

// dzwieki:
ctrl: nastawnik.wav
buzzer: bzyczek.wav
tachoclock: hasler.wav
switch: switch.wav
relay: relay.wav
pneumaticrelay: pneumaticrelay.wav
couplerattach: couplerattach.wav
couplerdetach: couplerdetach.wav

// parametry dla modulowanych dzwiekow slyszalnych tylko wewnatrz: nazwa, AM, AA, FM, FA
brakesound: brake.wav 1.0 0.4 0.2 0.9    //normalized: AM/MBF, FM/Vmax
slipperysound: brake-slipp.wav 2.0 0.2  //normalized: AM/Vmax
airsound: hiss.wav 1000.0 -0.1  //unnormalized
runningnoise: runningnoise.wav 1.5 0.0 2.0 0.05     //normalized: AM/Vmax, FM/Vmax 

//bujanie kamery:
//          SpringK, Dampf, X,  Y,  Z, Max, Roll, Pitch
mechspring: 100      0.02 0.2 0.2 0.03 0.15  0.02   0.01
// wyzerowac 3,4,5 parametr aby nie trzeslo
// wyzerowac ostatnie dwa parametry aby kamera sie nie kiwala

cab1definition:   //rozmiary kabiny po ktorej mozna chodzic
-1.6 1.4 5.1 1.6 1.4 5.8 
driver1pos:       // pozycja poczatkowa 
-0.75 2.9 5.55
cab1model: kabina-eu07-a.t3d //nazwa modelu kabiny A

cab2definition:
-1.6 1.4 -5.8 1.6 1.4 -5.1
driver2pos:
0.75 2.9 -5.55
//nazwa modelu kabiny B
cab2model: kabina-eu07-b.t3d

// parametry dla regulatorow (controllers):
mainctrl: nastawnikpodst rot -0.0115 0.0 0.15           // parametry dla nastawnikow:
scndctrl: bocznikpodst rot 0.053 0.0 0.15              // nazwa, rodzaj ruchu, przelicznik, offset, lepkosc
dirkey: kluczpodst rot 0.05 0.01 0.15                  // klucz kierunku
brakectrl: kran_zasadniczy rot 0.073 0.0 0.15          // parametry dla kranow hamulcow
localbrake: kran_pomocniczy rot 0.05 0.0 0.3

//przelaczniki (switches):
brakeprofile_sw: przelacznik-hamulec-typ rot 1.0 0.0 0.2
maxcurrent_sw: przelacznik-prad-rozruchu rot -0.25 0.0 0.2
//przyciski monostabilne:
main_off_bt: przycisk-szybki-off mov -0.005 0 0.2                  //przycisk wylaczajacy (w EU07 wyl szybki czerwony)
main_on_bt:  przycisk-szybki-on  mov -0.005 0 0.2                  //przycisk wlaczajacy (w EU07 wyl szybki zielony)
security_reset_bt: Przycisk-czuwak mov -0.005 0 0.2                //przycisk zbijajacy SHP/czuwak
releaser_bt: Przycisk-odluzniacz mov -0.005 0 0.25                 //przycisk odluzniacza
antislip_bt: Przycisk-antyposlizg mov -0.005 0 0.2                 //przycisk antyposlizgowy
fuse_bt: przycisk-roznicowy-i-nadmiarowy-silnikow mov -0.005 0 0.2                       //bezp. nadmiarowy
compressor_sw: SW-sprezarka rot -0.2 0 0.2
converter_sw: SW-przetwornica rot -0.2 0 0.2
pantfront_sw: SW-pantograf-przod rot -0.2 0 0.2
pantrear_sw: SW-pantograf-tyl rot -0.2 0 0.2
trainheating_sw: SW-ogrzewanie-pociagu rot -0.2 0 0.2
horn_bt: horn rot -0.2 0 0.2

// parametry dla wskaznikow (measurement devices):
tachometer: speedknob rot 0.00455 -0.34 0  //parametry dla wskazowki predkosciomierza
HVcurrent1: I1Knob mov 0.000125 0 0.3         // nazwa, rodzaj ruchu, przelicznik, offset, lepkosc
HVcurrent2: I2Knob mov 0.000125 0 0.3
// HVcurrent3: I3Knob mov 0.0001 0 1 - moga byc max 3 amperomierze ale w EU07 sa dwa
Hvoltage: UTKnob mov 0.000023 0 0.3 
Lvoltage: UBKnob mov 0.000000 0 0.3
brakepress: CylHamKnob rot 0.79 0 0
pipepress: PrzGlKnob rot 0.74 0 0
compressor: ZbGlKnob rot 0.45 0 0
clock: analog  //na razie tylko taki moze byc

//lampki (indicators):

i-slippery: poslizg
i-contactors: styczn
i-conv_ovld: nadm_przetw
i-diff_relay: przek_rozn
i-motor_ovld: nadm_siln
i-mainbreaker: wyl_szybk
i-vent_ovld: nadm_went
i-comp_ovld: nadm_spr
i-resistors: opory
i-highcurrent: wys_rozr
i-security_aware: czuwak
i-security_cabsignal: shp
i-trainheating: ogrzew

//korytarz (corridor)
cab0definition:
-0.4 1.5 -4.8 0.4 1.5 4.8
driver0pos:
0.0 3.0 1.0
//nazwa modelu korytarza
cab0model: korytarz.t3d
//na koncu zeby nie szukal nieistniejacych regulatorow i lampek!
