Param. Category=train M=83500 Vmax=125 PWR=0 
Dimensions: L=16.260 H=4.343 W=2.903 Cx=0.3 
Wheels: D=1.250 AIM=2000 Tw=1.435 Axle=Bo'Bo' Ad=3.05 Bd=8.55 Rmin=80 BearingType=Roll
Brake: BrakeType=Oerlikon NBpA=4 MBF=85.0 MaxBP=0.41 BCN=8 BCR=0.112 BCD=0.2 BCM=5.3 HiPP=0.5 LoPP=0.34 
BuffCoupl. CType=Screw kB=9200 DmaxB=0.15 FmaxB=740 kC=4800 DmaxC=0.15 FmaxC=780 beta=0.58
Cntrl. BrakeSystem=Pneumatic LocalBrake=ManualBrake